HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY DÒ GA ELITECH
Model: HLD-200
1.	Lưu ý máy này chỉ dùng dò các loại khí có chứa Halogen (Flo,Clo,Br…) như R22, R32, R410A, R134a, SF6… Không sử dụng với  các ga dễ cháy như R290, R600a…vì lý do an toàn.
2.	Tuổi thọ sensor: hơn 50h hoạt động liên tục (chú ý có thêm 1 sensor dự phòng miễn phí nhét ở chỗ lắp pin khi bán).
3.	Khởi động bằng cách ra chỗ thoáng bật nút nguồn, ấn nút RESET, xong mang máy vào chỗ cần kiểm tra sử dụng bình thường. Lặp lại thao tác này cho mỗi lần mới mang ra sử dụng.
4.	Khi dò rê đầu dò rất chậm (1cm/giây) và gần chỗ cần dò (cách chỉ từ (1-3) cm). Thay đổi độ nhạy bằng nhấn nút SENS liên tục 2 lần, khi đó vạch báo độ nhạy tăng sau đó lại trở về 1 vạch hoạt động bình thường.
5.	Nếu sensor bị bẩn, có thể dùng vải mềm sạch để lau, xịt khí sạch nhẹ và dùng cồn xúc rửa xong sấy khô nhẹ nhàng (không dùng xăng). Sử dụng nhẹ nhàng tránh va đập mạnh, để nơi khô ráo.
6.	Liên hệ shop và xem video hướng dẫn sử dụng tại:
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