



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHỤ GIA VỆ SINH ĐIỀU HÒA ABUYUTORI HC-902-1000(15G)
GIỚI THIỆU:
* Đây là chất tẩy rửa trung tính sinh học, không làm mòn dàn nhôm, nhập khẩu từ Nhật Bản
* Không có mùi khó chịu, không gây hại da tay
* Được làm từ những thành phần phân hủy tự nhiên: có thể đổ bỏ mà không cần phải xử lý thêm 
Cách sử dụng khi vệ sinh dạng xịt bằng tia nước:
[bookmark: _Hlk62465533]1. Yêu cầu về dụng cụ:
* Bình xịt nước áp lực thấp khoảng 1 lít
* Máy xịt rửa điều hòa áp lực thấp
* Dụng cụ chứa đồ vệ sinh
* Bạt che + film không thấm nước để bọc điều hòa và bo mạch
* Gói phụ gia 15g
2. Hòa 1 gói 15g với khoảng 1 lít nước, khuấy đều cho tan hết
3. Dùng film (nylon) che bo mạch và phần điện hở lại tránh nước bắn vào
4. Xịt đều dung dịch vệ sinh có chưa phụ gia vào dàn và quạt. Vết bẩn sẽ dần nổi lên trong khoảng 20 phút
5. Dùng máy vệ sinh xịt nước làm sạch vết bẩn, lau khô trước khi sử dụng
Lưu ý: không dùng máy vệ sinh áp lực cao có thể làm hỏng tản nhiệt


Cách sử dụng khi vệ sinh dạng ngâm nhúng:
Khi điều hòa quá bẩn, cần nhúng trực tiếp vào dung dịch chứa phụ gia
Yêu cầu về dụng cụ:
* Dùng vật chứa ít nhất được 10 lít nước
* Máy xịt rửa điều hòa áp thấp
* Dụng cụ chứa đồ vệ sinh
* Bạt che + film không thấm nước để bọc điều hòa và bo mạch
* Gói phụ gia 15G x 2 gói
1. Hòa 2 gói phụ gia 15g với khoảng 10 lít nước, khuấy đều cho tan hết. Nếu điều hòa rất bẩn, thêm 1 gói phụ gia 15g
2. Ngâm bộ phận tản nhiệt và phần cơ của quạt vào dung dịch vệ sinh có chứa phụ gia vào dàn và quạt từ 5-40 phút.
3. Nhấc lên, dùng máy vệ sinh xịt nước làm sạch vết bẩn, nếu vết bẩn bám chắc có thể dùng bàn chải đánh trước khi xịt vệ sinh
Lau khô tản nhiệt và quạt trước khi lắp lại vào điều hòa

Lưu ý bảo quản phụ gia: tránh ẩm, để nơi khô ráo và thoáng mát
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